**Glimtrex HardWax oil** – Kieto vaško alya.

Paskirtinis : Glimtrex HardWax Oil – apsauginė kieto vaško alyva , skirta  atnaujinti alyvuotas bei vaškuotas  grindis. HardWax – Oil pašalina mažus įbrėžimus, suteikia papildomą  apsaugą grindų dangai apsaugodamą ją nuo naujų dėmių ir sukietiną paviršių.  Po pervaškavimo grindys atrodo kaip naujo

Naudojimo instrukcija:

* Prieš naudojant visas priemones rekomenduojama jas išbandyti mažame plote
* Prieš naudojimą gerai išsiurbti iš išplauti grindis
* Prieš naudojant išplakti
* Voleliu, pagal medžio krypti padengti medinį paviršių
* Patalpta turi būti vėdinama
* Po 12 valandų , galite vėl naudoti paviršių

Grindų padengimo paviršiai ant kurių galima naudoti HardWax oil:

* Alyvuotos grindys
* Vaškuotos grindys

Įšeiga :

* 1 litras – 25m2