**Remover** – valymo priemonė stipriai pažeistoms ir purvinoms grindims.

Paskirtinis : Didelio našumo grindų valiklis , skirtas pašalinti įsisenėjusioms dėmėms ir lengviems įbrėžimams, puikiai tinka šukuotoms grindims.

Naudojimo instrukcija:

* Prieš naudojant visas priemones rekomenduojama jas išbandyti mažame plote
* Prieš plaunat grindis su Glimtrex Remover reikia jas išsiurbti arba išvalyti su sausu skuduru
* Valiklį skieskite su vandeniu , vieną litrą Remover su vienu litru vandens . Išplaukite grindis ir leiskite padžiūti apie 5 minutes .
* Išplaukite grindis švariu vandeniu
* Pilnai išdžiuvius grindims , rekomenduojama po 24h , išplauti su Floor Care.

Išeiga :

* Lengvas valymas – 60m2/l
* Vidutinis valymas – 35m2/l
* Stiprus valymas – 20m2/l

Grindų paviršių dengimai ant kurių galima naudoti remover:

* Alyvuotos grindys
* Vaškuotos grindys